Praktinis darbas
VEIKSMAI SU LOGINIAIS ELEMENTAIS IR; ARBA; NE
Darbo tikslas: pagal pateiktą užduotį išmokti sudaryti įvairias logines schemas naudojant loginius elementus IR; ARBA; NE. FBD bei LD kalbomis.
Uždaviniai:

· išsiaiškinti loginių elementų IR veikimo principą;
· išsiaiškinti loginių elementų ARBA veikimo principą;
· išsiaiškinti loginių elementų NE veikimo principą;
· išmokti sudaryti loginę schemą pagal pateiktas logines lygtis.
LOGINIAIŲ ELEMENTŲ PAŽINIMAS
Darbo eiga:

· Atsižvelgdami į pateiktas užduotis pateikite teisingus atsakymus
Užpildykite Karno diagramą
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Kokių elementų lentelės pateiktos žemiau
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Sudarykite elementui tinkančią lentelę
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Parašykite kas gaunasi elementų išėjimuose bei atsižvelgdami į pateiktą schemą užrašykite lygtį.
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Kokias logines funkcijas atitinka relinės-kontaktinės schemos?


ĮVAIRIŲ LOGINIŲ OPERACIJŲ PROGRAMAVIMAS FBD IR LD KALBOMIS
Darbo eiga:

· pagal gautą loginę lygtį suprojektuoti schemas FBD ir LD kalbomis POPIERIUJE;
· pagal pateiktas kintamųjų reikšmes ištestuoti gautas schemas;
· ataskaitoje pateikti gautas užduoties lygtis ir logines schemas bei Y reikšmę.
	Varianto Nr.
	Loginė lygtis
(Sudarinėti popieriuje)
	Programavimo kalba
	Kintamųjų reikšmės

	1/9.


	Y=X1+X2+X3*X4+X5*X6
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=X1+X2*X3+X4+X5+X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=1

	2/10.
	Y=X1*X2+X3*X4+X5+X6
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=X1+X2*X3+X4*X5+X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=0;X6=0

	3/11.
	Y=X1+X2*X3+X4+(X5+X6)
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=(X1+X2)*X3+(X4+X5)+X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=0

	4/12.
	Y=X1*X2+X3*X4+X5*X6
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=1

	
	Y=(X1*X2)+X3*X4+X5+X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=0

	5/13.
	Y=X1+X2*X3+(X4*X5)+X6
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=X1+X2+X3*X4+(X5+X6)
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=0;X6=0

	6/14.
	Y=X1*X2+((X3+X4+X5)*X6)
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=X1*(X2+X3+X4)+X5*X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=1

	7/15.
	Y=X1+(X2*X3*X4)+(X5+X6)
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=1;X6=0

	
	Y=X1*X2+(X3+X4+X1)+X6
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=0

	8/16.
	Y=X1+(X2+X1+X4)*X5+X6
	LD
	X1=1;X2=0;X3=0;X4=1;X5=0;X6=0

	
	Y=X1+(X2*X3*X4)*(X5+X2)
	FBD
	X1=0;X2=1;X3=1;X4=0;X5=1;X6=0


ĮVAIRIŲ LOGINIŲ OPERACIJŲ PROGRAMAVIMAS FBD IR LD KALBOMIS
Darbo eiga:

· pagal gautą loginę lygtį naudojantis SIEMENS logo programiniu paketu suprogramuoti schemas FBD ir LD kalbomis;
· ataskaitoje pateikti gautą užduoties lygtį ir loginę schemą.
	Varianto Nr.
	Loginė lygtis
(Sudarinėti popieriuje)
	Programavimo kalba

	1/9.
	Y=X1+X2+X3*X4+X5*X6
	FBD/LD

	2/10.
	Y=X1*X2+X3*X4+X5+X6
	FBD/LD

	3/11.
	Y=X1+X2*X3+X4+(X5+X6)
	FBD/LD

	4/12.
	Y=X1*X2+X3*X4+X5*X6
	FBD/LD

	5/13.
	Y=X1+X2*X3+(X4*X5)+X6
	FBD/LD

	6/14.
	Y=X1*X2+((X3+X4+X5)*X6)
	FBD/LD

	7/15.
	Y=X1+(X2*X3*X4)+(X5+X6)
	FBD/LD

	8/16.
	Y=X1+(X2+X1+X4)*X5+X6
	FBD/LD


LYGTIES SUDARYMAS

Sudarykite loginę lygtį pateiktam uždaviniui.

“Automatizuosime garažo duris. Garažo durys atidaromos ir uždaromos paleidžiant pavaros variklį tam tikram laikui. Durų atidarymui/uždarymui pavaros variklio sukimosi kryptis keičiasi automatiškai. Atidaryti ir uždaryti duris galima mygtukų esančių garažo viduje, gyvenamų patalpų viduje ir garažo išorėje. Garažo išorėje esantis mygtukas veikia tik kartu su kodiniu įrenginiu.”
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Kur (sužymėkite x-sų pavadinimus)     
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