PRAKTINIS DARBAS
TINYCAD SCHEMŲ BRAIŽYMAS SIEMENS LOGO! STENDUI

Darbo tikslas
Išmokti sudaryti elektros schemas TinyCAD programoje taip, kad pagal jas būtų galima surinkti realią Siemens LOGO! valdymo sistemą.

Uždaviniai
· Išmokti teisingai pavaizduoti LOGO! valdiklį schemoje 
· Suprasti 230V LOGO maitinimo ir įėjimų veikimą 
· Išmokti jungti NO ir NC mygtukus 
· Išmokti jungti 24V transformatorių 
· Suprasti relinių išėjimų veikimą 
· Išmokti valdyti 24V ir 230V apkrovas 
· Nubraižyti schemas pagal kurias būtų galima surinkti realų stendą 
· Parengti schemas būsimoms LOGO programoms 


1 užduotis
LOGO prijungimas ir START/STOP sistema
Situacija: Reikia nubraižyti schemą, pagal kurią būtų galima surinkti klasikinę PLC valdymo sistemą.
Reikalavimai
Schemą turi sudaryti:
· 230V maitinimas 
· 10A automatas 
· Siemens LOGO! 230RCE 
· START mygtukas (NO) 
· STOP mygtukas (NC) 
· 24V transformatorius 
· 24V lemputė 
Programa
START → įjungia lemputę.
STOP → išjungia lemputę.
Naudojamas savilaikis.

2 užduotis
Paleidimas su uždelsimu
Situacija: Konvejeris negali startuoti iš karto.
Reikalavimai
Nubraižyti pilną schemą:
· automatas 
· LOGO 
· START 
· STOP 
· 230V lemputė 
Programa
START:
po 3 s įsijungia lemputė.
STOP:
išjungia iš karto.




3 užduotis
Dvi skirtingos įtampos vienoje sistemoje
Situacija: Valdiklis turi valdyti dvi apkrovas:
· 24V signalinę lemputę 
· 230V darbinę lemputę 
Reikalavimai
Nubraižyti schemą:
· LOGO 
· transformatorius 
· START 
· STOP 
· 24V lemputė 
· 230V lemputė 
Programa
START:
įjungia abi lemputes.
STOP:
išjungia abi.

4 užduotis
AUTO / MANUAL režimų sistema
Situacija: Operatorius gali pasirinkti darbo režimą.
Reikalavimai
Naudoti:
· pasukamą jungiklį 
· START mygtuką 
· STOP mygtuką 
· 24V lemputę 
Programa
AUTO:
· lemputė mirksi 
MANUAL:
· lemputę valdo START mygtukas 


5 užduotis
Skaitiklio sistema
Situacija: Mygtukas imituoja jutiklį.
Reikalavimai
Nubraižyti schemą:
· LOGO 
· START 
· RESET 
· jutiklio mygtukas 
· 24V lemputė 
· 230V lemputė 
Programa
Kiekvienas jutiklio impulsas:
· padidina skaitiklį 
Pasiekus 5:
· įsijungia 230V lemputė 
RESET:
· nunulina skaitiklį 

6 užduotis
Mini gamybinė linija
Situacija
Tai jau beveik pilna stendo schema.
Reikalavimai
Naudoti:
· 16A automatą 
· LOGO! 230RCE 
· START (NO) 
· STOP (NC) 
· RESET (NO) 
· pasukamą jungiklį 
· 24V transformatorių 
· 2×24V lemputes 
· 1×230V lemputę 
Programa
START:
1. Įsijungia žalia 24V lemputė 
2. Po 2 s įsijungia 230V lemputė 
3. Po 5 s įsijungia raudona 24V lemputė 
4. Procesas sustoja 
STOP:
· išjungia viską 
RESET:
· grąžina į pradinę būseną 
Tikslas
Studentas turi gebėti:
· savarankiškai nubraižyti pilną LOGO stendo schemą 
· atskirti valdymo ir galios grandines 
· pasiruošti realiam jungimui ant stendo

