Praktinis darbas
SIEMENS LOGO! VALDIKLIS
REALUS JUNGIMAS IR TESTAVIMAS

Darbo tikslas
Išmokti praktiškai jungti ir programuoti „Siemens LOGO!“ valdiklį naudojant realius elektrinius komponentus: mygtukus, lemputes, apsauginius automatus, 24V ir 230V grandines.

Uždaviniai
· Susipažinti su stendo elementais ir jų paskirtimi 
· Išmokti jungti 24V valdymo grandines 
· Išmokti jungti 230V apkrovas per LOGO! relinius išėjimus 
· Suprasti NO ir NC kontaktų veikimą realioje grandinėje 
· Išmokti prijungti START/STOP mygtukus 
· Taikyti laikmačius, skaitiklius ir logines funkcijas 
· Testuoti programas realiame stende 
· Stebėti sistemos veikimą keičiant įėjimų būsenas 
· Ugdyti saugaus darbo su elektriniais įrenginiais įgūdžius 
 
Saugos reikalavimai
· Jungimus atlikti tik išjungus maitinimą 
· Prieš įjungiant grandinę patikrinti jungimus 
· Nelieskite 230V grandinės veikimo metu 
· Naudoti tik tvarkingus laidus 
· Dirbti tik dėstytojui leidus įjungti įtampą 

Po šių darbų turėtumėte mokėti
· jungti LOGO! 230RCE įėjimus 
· valdyti relinius išėjimus 
· naudoti 24V ir 230V apkrovas 
· programuoti realias PLC sistemas 
· kurti automatines sekas 
· naudoti laikmačius ir skaitiklius 
· suprasti PLC diagnostiką 
· ieškoti jungimo ir programavimo klaidų



PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1 užduotis – START / STOP su savilaikiu
Situacija: Sukurkite klasikinę PLC paleidimo grandinę.
Reikalavimai
· START mygtukas paleidžia sistemą 
· STOP mygtukas sustabdo 
· 24V lemputė lieka įjungta po START atleidimo 
· Naudoti savilaikį programoje 
Naudoti
· NO START 
· NC STOP 
· 24V lemputę 
· 10A automatą 
· Siemens LOGO valdiklį


2 užduotis – Paleidimas su vėlavimu
Situacija: Sistema neturi startuoti iš karto.
Reikalavimai
· START paleidžia procesą 
· Po 3 s įsijungia 230V lemputė 
· Po 5 s pradeda mirksėti kita 230V lemputė 
· STOP stabdo viską iš karto 

3 užduotis – Variklio sustabdymas
Situacija: Variklis turi dar veikti po STOP.
Reikalavimai
· START įjungia 24V lemputę bei varikiuką
· STOP: 
· Variklį išjungia iškart
· lemputė dar šviečia 5 s 

4 užduotis – Mirksinti signalinė lemputė
Situacija: Signalinė lemputė turi mirksėti automatiškai.
Reikalavimai
· 24V lemputė aštuonias sekundes (8 s) mirksi intervalais kas skundę (1on – 1 off).
· Po aštuonių sekundžių (8 s) mirksėti pradeda 3 sekundžių intervalais.
· START įjungia mirksėjimą
· STOP sustabdo mirksėjimą 

5 užduotis – AUTO / MANUAL režimas
Situacija: Sistema turi du darbo režimus.
AUTO režimas
· Lemputė mirksi automatiškai 
MANUAL režimas
· Lemputę valdo operatorius mygtuku 
Reikalavimai
· Režimai perjungiami pasukamu jungikliu 

6 užduotis – Dėžių skaičiavimo sistema
Situacija :Mygtukas imituoja jutiklį.
Reikalavimai
· Kiekvienas paspaudimas: 
· padidina skaitiklį 
· kiekvieną kart paspaudus užsidega 24V lemputė
· Pasiekus 5: 
· įsijungia 230V lemputė 
· RESET nunulina sistemą 

7 užduotis – Dviejų etapų paleidimo seka
Situacija: Sistema turi startuoti etapais.
Reikalavimai
START:
1. Po 2 s įsijungia 24V lemputė (perspėjimas)
2. Dar po 2 s įsijungia 230V lemputė (konvejerio variklis)
3. Dar po 3 s viskas išsijungia
4. Seka kartojasi iš naujo
STOP:
· išjungia viską iš karto 


