LD tyrimas – LogixPro
Darbo tikslas: pagal pateiktą užduotį išmokti sudaryti įvairias logines programas LD (Leader Diagram) programavimo kalba bei išmokti pritaikyti jas elektros grandinių valdyme.
Uždaviniai:

· Išsiaiškinti kaip sudarinėjamos programos LD programavimo kalba;
· Išmokti sudaryti programas konkrečiai problemai spręsti naudojantis simuliacinia programa LogixPro;

· Išsiaiškinti automatinių vartų valdymo programinius niuansus.

Darbo eiga:

· pagal pateiktą užduotį užprogramuoti elektros įrenginio valdymo schemą LD kalba, naudojant simuliacinę programą LogixPro.
· užprogramuotą schemos  bylą (failą)  išsaugoti  ir pateikti  dėstytojui: pvz.: Jonas_Jonaitis_ASM_25_prak_darbas;
· ataskaitoje pateikti sudarytą automatinių vartų valdymo programą.
PAŽINTIS SU LogixPro
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LogixPro programinės įrangos naudojimas paremtas adresų priskirimu konkretiems elementams. Programos sudarymas pradedamas reikiamų elementų sudėjimu programavimo lange, o po to priskiriami jiems adresai.
Sudarome programėlę, kuri priverstų užsidegti lemputei paspaudus mygtuką:
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Sudarę tokią programėlę spaudžiame [image: image3.png]


, atsivėrusiame lange spaudžiame “download” bei “run” ir jau galime testuoti. 

Užduotis: LogixPro programoje meniu juostoje pasirinkti “Simulations” o atsivėrusiame lange “Door Simulation”. Sudaryti program pasirodžiusiai automatinių vartų simuliacijai.
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Parengė:  asistentas V. Macaitis
                                                                                                   Atliko: 


